附件1

2023年度第一批区级重大事故隐患治理挂牌整治单位（区域）名单

| 序号 | 整治单位  （区域） | 地址 | 隐患主要内容 | 责任单位 | 督办单位 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工矿领域（1） | | | | | | |
| 1 | 温州市祥捷鞋业有限公司 | 箬笠岙村B-7地块3幢2楼 | 1.生产车间存在电气线路私拉乱接；  2.生产车间部分电气线路未套管；  3.消火栓前堆放杂物；  4.未对灭火器开展月检；  5.疏散通道有杂物阻塞；  6.车间部分开关盒面板缺失；  7.部分电气设备开关破损；  8.危化品中间仓库未配消防沙、静电释放装置未有效接地；  9.未对生产车间的疏散通道划线分隔。 | 双屿街道 | 区应急管理局 | 6月30日 |
| **消防领域（6）** | | | | | | |
| 2 | 金凯家园（温州葡萄物业管理有限公司） | 温州市鹿城区六虹桥路86号 | 1.2号楼地下室非机动车库内防火卷帘损坏，损坏数量大于该防火分区防火卷帘总数50%；  2.该小区疏散指示标志严重损坏，损坏时超过小区疏散指示标志总数50%；  3.该小区南门消防车道被石墩和车辆停放占用；  4.该小区室内消火栓部分蝶阀损坏，地下室室内消火栓栓口损坏，无法正常使用；  5.小区消防主机瘫痪，火灾自动报警系统不能正常运行；6.防排烟系统、消防水泵无法正常联动。 | 南郊街道 | 区消防救援大队 | 9月30日 |
| 3 | 凯盛花园（温州市忆佳物业管理有限公司） | 鹿城区锦绣路 | 1.排烟控制柜无法正常启动；  2.该小区疏散指示标志严重损坏，损坏时超过小区疏散指示标志总数50%；  3.该小区东门消防车道被石墩和车辆停放占用；  4.该小区室内消火栓没水，地下室室内消火栓栓口损坏，无法正常使用；  5.小区消防主机瘫痪，火灾自动报警系统不能正常运行；6.防排烟系统、消防水泵无法正常联动。 | 大南街道 | 区消防救援大队 | 9月30日 |
| 4 | 勤奋家园（温州市百仕达物业管理有限公司） | 鹿城区  雪山路79弄 | 1.火灾自动报警系统不能正常运行；  2.防排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制；  3.室内消火栓系统不能正常使用；  4.消防用电设备末端自动切换装置不能联动；  5.疏散指示标志、应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的30％。 | 松台街道 | 区消防救援大队 | 9月30日 |
| 5 | 双屿街道箬笠岙新村（区域） | 双屿街道箬笠岙新村 | 1.该区域未设置电动车充电区域，电动车室内违规停放现象多；  2.该区域部分出租房存在违规搭建现象；  3.部分出租房内部厨房未形成独立分隔，电气线路未进行套管保护；  4.建筑物之间防火间距不足，车道狭小，部分道路被车辆或杂物堆场所占用；  5.相关房东和承租人消防安全意识较单薄；  6.区域内合用场所未分隔或分隔不到位。 | 双屿街道 | 区消防救援大队 | 9月30日 |
| 6 | 大自然  华城公寓 | 鹿城区新城学院东路与汤家桥北路交汇处 | 1.部分楼栋正压送风系统无法正常运行，地下室部分机械排烟系统无法正常运行；  2.主机故障，消防电话故障，应急广播故障，火灾自动报警系统无法正常运行；  3.消防水泵无法正常启动，室内消火栓系统不能正常使用；4.自动喷水灭火系统无法正常运行；  5.地下室部分防火门、防火卷帘损坏；  6.部分疏散指示标志、应急照明损坏；  7.消防电源故障，消防泵末端自动切换装置故障，不能正常自动切换；  8.防烟排烟系统、消防水泵不能正常联动控制。 | 滨江街道 | 区消防救援大队 | 9月30日 |
| 7 | 南国大厦（温州市鹿城区物业管理总公司） | 浙江省温州市  鹿城区锦绣路210号 | 1.南国大厦城市消防远程监控系统损坏，仅1人值班，违反了《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）7.8.2条； 2.水泵接合器设置位置不合理，被室外台阶遮挡影响使用，部分水泵接合器安全阀破损，违反了7.4.3； 3.未设置消防用电设备末端自动切换装置，违反了7.6.3； 4.防排烟系统不能正常远程启停，违反了7.7.3； 5.雨淋报警阀组信号蝶阀的信号线断裂，违反了7.4.6； 6.高层建筑地下室缺少应急照明，违反了7.3.6； 7.南国大厦地下室存在防火门拆除情况。 | 蒲鞋市街道 | 区消防救援大队 | 6月30日 |
| **道路交通领域（61）** | | | | | | |
| 8 | 蛟凤北路牛桥底铁路桥下段 | 蛟凤北路牛桥底铁路桥下段 | 无标线，易发生事故。 | 市公安局交管局  一大队 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 9 | 前黄路 | 前黄路 | 机非隔离护栏已拆除，道路标线淡化脱落，易发生事故。 | 市公安局交管局  一大队 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 10 | 康奈路1号 | 康奈路1号 | 标志标线不完善。 | 市公安局交管局  一大队 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 11 | 高新鑫伊数字产业园路口 | 高新鑫伊数字产业园路口 | 标志标线不完善。 | 市公安局交管局  一大队 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 12 | 三桥辅道  南向北往  鹿城路右转  横向人行道处 | 三桥辅道南向北往鹿城路右转横向人行道处 | 三桥辅道南向北往鹿城路右转人行道台阶处缺少反光柱，易造成机动车驾驶员视线不清。 | 市公安局交管局  一大队 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 13 | 广化桥路江滨ONE工地前 | 广化桥路江滨ONE工地前 | 该缺口原供市公交集团公交车出入需要，目前该地块已做住宅小区，中央开口的开设，有电动车、行人横穿，存在安全隐患。 | 市公安局交管局  一大队 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 14 | 330国道与104国道口西往南方向后京加油站前 | 330国道与104国道口西往南方向后京加油站前 | 有人行信号灯，无车行信号灯。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 15 | 330国道99KM处西往东方向 | 330国道99KM处西往东方向 | 路段存在开口，车辆车速快。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 16 | 330国道99KM处西往东方向非机动车道 | 330国道99KM处西往东方向非机动车道 | 开口处车辆进出，车速过快。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 17 | 330国道99KM处西往东方向非机动车道  开口处 | 330国道99KM处西往东方向非机动车道开口处 | 路口存在工程车进出，存在安全隐患。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 18 | 330国道  99KM处 | 330国道99KM处 | 车速快，存在安全隐患。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 19 | 330国道与壬临线交叉路口 | 330国道与壬临线交叉路口 | 该路口往青田方向有过街红绿灯，无斑马线或路口斑马线颜色淡化，存在安全隐患。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 20 | 104国道  上伊路口 | 104国道  上伊路口 | 斑马线缺失，存在安全隐患。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 21 | 104国道  正岙路口 | 104国道  正岙路口 | 斑马线缺失，存在安全隐患。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 22 | 104国道  潘岙路口 | 104国道  潘岙路口 | 斑马线缺失，存在安全隐患。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 23 | 104国道瓯江  大桥路口 | 104国道瓯江  大桥路口 | 车速快、无行人过街斑马线，存在安全隐患。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 24 | 104国道  正新工地前 | 104国道正新  工地前 | 车速快，存在安全隐患。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 25 | 双藤公路阳光100信号灯路口 | 双藤公路阳光100信号灯路口 | 中间候车路段缺少中间隔离、老式信号灯无法调整配时。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 26 | 温寿线与瓯湖线交叉路口 | 温寿线与瓯湖线交叉路口 | 该路口大货车流量大，右转存在安全隐患，斑马线淡化。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 27 | 德政东路成功大厦前 | 德政东路成功大厦前 | 接坡过高，已有非机动车滑倒事故。 | 区综合行政执法局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 28 | 六虹桥金顺  大楼公交站 | 六虹桥金顺大楼公交站 | 非机动车道台阶过高，易发生事故。 | 区综合行政执法局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 29 | 锦绣路  1281号前 | 锦绣路1281号前 | 路面不平，易发生事故。 | 区综合行政执法局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 30 | 马鞍池西路  418号 | 马鞍池西路  418号 | 树木倾斜，侵占非机动车道，易发生事故。 | 区综合行政执法局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 31 | 马鞍池西路水心公园前 | 马鞍池西路水心公园前 | 水心公园前非机动车道路面不平，设计不合理。 | 区综合行政执法局 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 32 | 温金路温化  码头金树桥  锦园2幢 | 温金路温化码头金树桥锦园2幢 | 夜间灯光照明不足，夜间有工程车通行，易造成视线不清。 | 双屿街道 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 33 | 鞋都一期  岩门路 | 鞋都一期岩门路 | 道路破损、机非混行，存在安全隐患。 | 丰门街道 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 34 | 潘前路双藤  公路入口处 | 潘前路双藤公路入口处 | 车辆违反标线行驶，存在安全隐患。 | 丰门街道 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 35 | 戴宅崇德路口 | 戴宅崇德路口 | 北侧人行信号灯缺失。 | 丰门街道 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 36 | 双藤公路林里路阳光100牌子转弯处 | 双藤公路林里路阳光100牌子转弯处 | 坡度大、有落差，存在安全隐患。 | 仰义街道 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 37 | 藤桥镇樟村村永庆路110号 | 藤桥镇樟村村永庆路110号 | 该路口围墙遮挡视线，事故多发。 | 藤桥镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 38 | 藤桥镇渔藤路与盛园路  交叉口 | 藤桥镇渔藤路与盛园路交叉口 | 该路口大货车流量大，右转存在安全隐患。 | 藤桥镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 39 | 藤桥镇盛园路与戍浦江路  交叉口 | 藤桥镇盛园路与戍浦江路交叉口 | 该路口大货车流量大，右转存在安全隐患。 | 藤桥镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 40 | 藤桥镇渔藤路与溪江路  交叉口 | 藤桥镇渔藤路与溪江路交叉口 | 该路口大货车流量大，右转存在安全隐患。 | 藤桥镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 41 | 藤桥镇渡头南路至曹湾路（人文高级中学  附近） | 藤桥镇渡头南路至曹湾路（人文高级中学附近） | 该路段停车秩序差，人文高级中学接送学生时堵车。 | 藤桥镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 42 | 藤桥镇戍浦北路528号三  叉路口 | 藤桥镇戍浦北路528号三叉路口 | 该路口停车秩序差，经常堵车，存在安全隐患。 | 藤桥镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 43 | 山福镇沙头村无名道路（润新工厂斜对面） | 山福镇沙头村无名道路（润新工厂斜对面） | 该路口与330国道衔接，路口无减速带、停车让行标志、落差大。 | 山福镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 44 | 山福镇沙头村330国道与众纬路交叉口 | 山福镇沙头村330国道与众纬路交叉口 | 该路口与330国道衔接，大货车流量大，右转存在安全隐患，路口斑马线、黄实线淡化。 | 山福镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 45 | 山福镇庄岩村330国道与庄岩路交叉口 | 山福镇庄岩村330国道与庄岩路交叉口 | 该路口与330国道衔接，路口无减速带、停止线、中心黄实线。 | 山福镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 46 | 山福镇江南村330国道与江南东路交叉口 | 山福镇江南村330国道与江南东路交叉口 | 该路口与330国道衔接，路口无减速带、停止线、停车让行标志标线。 | 山福镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 47 | 山福镇选岙村330国道与隆鑫路交叉口 | 山福镇选岙村330国道与隆鑫路交叉口 | 该路口与330国道衔接，路口无减速带、停止线、中心黄实线。 | 山福镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 48 | 山福镇金岙村330国道与金岙路交叉口 | 山福镇金岙村330国道与金岙路交叉口 | 该路口与330国道衔接，路口减速带破损，停车让行牌方向不正，停止线、中心黄实线淡化。 | 山福镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 49 | 山福镇驿头山根村330国道与驿头路交叉口 | 山福镇驿头山根村330国道与驿头路交叉口 | 该路口与330国道衔接，路口无减速带、无停车让行标志、无停止线、中心黄实线。 | 山福镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 50 | 山福镇潮埠村330国道与溪北路交叉口 | 山福镇潮埠村330国道与溪北路交叉口 | 该路口与330国道衔接，路口减速带破损，停止线、中心黄实线淡化。 | 山福镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 51 | 山福镇下冯村330国道与下冯村南边路口  交叉口 | 山福镇下冯村330国道与下冯村南边路口  交叉口 | 该路口与330国道衔接，路口减速带破损，无停止线、无中心黄实线。 | 山福镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 52 | 山福镇下冯村330国道与下冯村北边路口  交叉口 | 山福镇下冯村330国道与下冯村北边路口  交叉口 | 该路口与330国道衔接，路口无减速带，无停止线、中心黄实线。 | 山福镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 53 | 山福镇双溪村330国道与双溪村村民中心  路口交叉口 | 山福镇双溪村330国道与双溪村村民中心路口交叉口 | 该路口与330国道衔接，无减速带、无停止线、无中心黄实线。 | 山福镇 | 市公安局交管局  一大队 | 6月30日 |
| 54 | 温州大道与  惠民路口 | 温州大道与  惠民路口 | 大型货车行经路口右转过程中，与非机动车道直行非机动车存在安全隐患。施划右转危险区警示标线，设置警示柱，减少事故隐患。 | 市公安局交管局  二大队 | 市公安局交管局  二大队 | 6月30日 |
| 55 | 七都大桥与望海路交叉口 | 七都大桥与望海路交叉口 | 七都大桥往学院路方向非机动车、机动车下桥右转进入望海路期间，与北侧辅道直行车辆存在安全隐患。设置隔离护栏，规范非机动车通行路线，减少安全隐患。 | 市公安局交管局  二大队 | 市公安局交管局  二大队 | 6月30日 |
| 56 | 府东路与  花源路口 | 府东路与  花源路口 | 行人过街需求大，T型路口无斑马线、无灯控存在安全隐患。施划斑马线，机动车停止线，设置人行过街灯控。 | 市公安局交管局  二大队 | 市公安局交管局  二大队 | 6月30日 |
| 57 | 新城大道与  宏源路口 | 新城大道与  宏源路口 | 非机动车通过该路口期间机动车和非机动车混行，存在安全隐患。设置非机动车等候区域、施划标线、设置护栏，减少隐患。 | 市公安局交管局  二大队 | 市公安局交管局  二大队 | 6月30日 |
| 58 | 车站大道与  学院路路口 | 车站大道与  学院路路口 | 非机动车通过该路口期间机动车和非机动车混行，存在安全隐患，设置非机动车等候区域、施划标线、设置护栏，减少隐患。 | 市公安局交管局  二大队 | 市公安局交管局  二大队 | 6月30日 |
| 59 | 车站大道与  锦绣路路口 | 车站大道与  锦绣路路口 | 非机动车行经路口无非机动车信号灯，机动车和非机动车混行，存在安全隐患。设置非机动车专用信号灯，规范非机动车通行秩序。 | 市公安局交管局  二大队 | 市公安局交管局  二大队 | 6月30日 |
| 60 | 南浦路与  双龙路口 | 南浦路与  双龙路口 | 路口西南侧无人行道，南北进口车道调整，取消二次过街，减少隐患。增设人行道，增加1条进口车道，灯控配时调整。 | 市公安局交管局  二大队 | 市公安局交管局  二大队 | 6月30日 |
| 61 | 黎明路与  民航路口1 | 黎明路与  民航路口1 | 路口东西侧无非机隔离护栏，存在安全隐患。增设东西两侧机非隔离护栏，规范车辆各行其道。 | 市公安局交管局  二大队 | 市公安局交管局  二大队 | 6月30日 |
| 62 | 黎明路与  民航路口2 | 黎明路与  民航路口2 | 路口南侧BRT车道占用一条出口道，高峰期间消耗道路资源，南北通行流量受限。撤销100米BRT车道为普通车道，减少拥堵及事故隐患。 | 市公安局交管局  二大队 | 市公安局交管局  二大队 | 6月30日 |
| 63 | 民航路与  黎明路口 | 民航路与  黎明路口 | 路口无非机动车道灯控，设置非机动车灯控，减少机非通行冲突。调整机、非车辆放行顺序，提高通行效率，减少事故隐患。 | 市公安局交管局  二大队 | 市公安局交管局  二大队 | 6月30日 |
| 64 | 温州大道与  汤家桥路口 | 温州大道与  汤家桥路口 | 大型货车行经路口右转过程中，与非机动车道直行非机动车存在安全隐患，施划右转危险区警示标线，设置警示柱，减少安全隐患。 | 市公安局交管局  二大队 | 市公安局交管局  二大队 | 6月30日 |
| 65 | 月落垟路口与三友路路口 | 月落垟路口与  三友路路口 | 大型货车行经路口右转过程中，与非机动车道直行非机动车存在安全隐患，施划右转危险区警示标线，设置警示柱，减少安全隐患。 | 市公安局交管局  二大队 | 市公安局交管局  二大队 | 6月30日 |
| 66 | 学院路与  会展路口 | 学院路与  会展路口 | 大型货车行经路口右转过程中，与非机动车道直行非机动车存在安全隐患，施划右转危险区警示标线，设置警示柱，减少安全隐患。 | 市公安局交管局  二大队 | 市公安局交管局  二大队 | 6月30日 |
| 67 | 会展路与  浦中路口 | 会展路与  浦中路口 | 大型货车行经路口右转过程中，与非机动车道直行非机动车存在安全隐患，施划右转危险区警示标线，设置警示柱，减少安全隐患。 | 市公安局交管局  二大队 | 市公安局交管局  二大队 | 6月30日 |
| 68 | 学院西路  十二中门口 | 学院西路十二中门口 | 学生过街斑马线无灯控，存在安全隐患，施划彩色过街斑马线，设置过街信号灯。 | 市公安局交管局  二大队 | 市公安局交管局  二大队 | 6月30日 |